***Brf MÖRBY 15***

 Nynäshamn i november 2013

**Viktigt om ventilation och filterbyte**

När det nu är dags att byta filtren i inluftsdonen (ventilerna) under fönstren, är det viktigt att noga läsa den bifogade instruktionen så att filtren monteras på rätt sätt.

**Den inkommande luften får på intet vis hindras**.

Det händer att filter sätts i felaktigt. Det har också hänt att ventiler av olika skäl helt täppts igen. När man gör det ökar undertrycket, inte bara i den egna lägenheten utan i alla lägenheter i huset. Det är nämligen alltid en viss mängd luft som sugs ut genom utluftsdonen i kök och badrum. Innan den sugs ut, måste den givetvis ha getts tillfälle att komma in i huset.

Luften som passerar genom er lägenhet fortsätter sedan till värmepumpen i källaren. Pumpen (pannan) tar hand om den energi som finns i den från lägenheterna redan uppvärmda luften. Det är ett effektivt sätt att spara energi och därmed pengar.

**Ventilationen är alltså inte bara ventilation, den är en del av uppvärmningssystemet**.

Under sin väg in genom ventilen filtreras och värms luften och stiger upp mot fönstret. Draget blir obetydligt.

Däremot uppstår ett susande ljud när luften sedan sugs ut genom ventilerna i badrummen. Några upplever det som besvärande, men det är det pris vi får betala för god ventilation och billig uppvärmning.

**Kontrollera att den s.k*. ejektorn* på donet (nås från undersidan av elementet) är stängd. I annat fall tar den inkommande luften den vägen, alltså nedåt, och förorsakar golvdrag.**

Det spjäll, som det skrivs om instruktionen, finns inte (och ska inte finnas) i våra inluftsdon.

De förbrukade filtren ska inte slängas med hushållssoporna. De kan med fördel läggas i en sopsäck som finns utplacerad i entrén.

Styrelsen brf Mörby 15

Frejgatan 23, 149 31 Nynäshamn Org. Nr: 769616-8264